**OPTIMUS**

**CRUX LITE**

 ****

**B**

**C**

**D**

**A**

**A Butelie Gaz**

**B Control valve**

**C Arzator**

**D Suport vas pentru gatit**

**SPECIFICATII TEHNICE**

**Combustibil:** Gaz lichid: propan, butan, izobutan

**Greutate:** 72 g

**Dimensiuni:** H: 75 mm / Ø: 57 mm

**Putere nominala** : 3000 W/ 10200 BTU

**Durata de functionare :** pana la 60 minute la putere maxima (canistra gaz de 230 g )

**Timp necesar pentru fierberea apei :** cel putin 3 minute in functie de climat ,altitudine,etc

 [www.optimusstoves.com](http://www.optimusstoves.com)

Pace si Liniste

Felicitari,sunteti fericitul posesor al celei mai mici sobite produse de noi. Permiteti-ne sa presupunem ca intentionati sa o folositi pentru gatirea mesei in locuri si situatii unde comfortul nu este de obicei cea mai mare prioritate. Stim ca ati facut o alegere inteleapta cu aceasta sobita, si cand o veti folosi veti sti si Dvs. acest lucru. Fiti pregatit pentru un gatit de cea mai buna calitate in natura,datorita unui succes de peste un secol la Optimus. Fiind la randul nostru entuziasti ai iesitului in natura,intelegem ca probabil sunteti curiosi despre noua Dvs. sobita si nerabdatori s-o incercati cat mai curand posibil.Dar chiar daca aveti o bogata experinta cu produse similare,va rugam sa cititi manualul asa incat sa deveniti familiari cu specificatiile aferente acestei sobite.

Toti cei de la Optimus speram ca va veti face timp sa va asezati si sa savurati pacea si linistea unice la prepararea mancarii in marea salbaticie. Mult noroc si pofta buna.

**SIGURANTA MAI INTAI**

**Va rugam sa va asigurati ca ati inteles continutul acestui manual inante de folosirea sobitei pentru prima data. Daca soba este folosita incorect, va ceti pune in pericol atat pe Dvs. cat si imprejurimile. Va rugam tineti aceste instructiuni la loc sigur pentru a le putea consulta in viitor.**

 **Optimus Crux Lite este proiectat pentru a fi folosit numai in spatii exterioare.**

**PENTRU SIGURANTA DVS..NU DEPOZITATI SAU FOLOSITI BENZINA SAU ORICE ALTE LICHIDE CU VAPORI INFLAMABILI IN VECINATATEA ACESTEI SOBE SAU A ALTUI APARAT.**

**PENTRU SIGURANTA DVS. .DACA MIROSITI GAZ:**

**1. NU INCERCATI SA APRINDETI APARATUL.**

**2. STINGETI ORICE FLACARA DESCHISA.**

**3. DECONECTATI DE LA SURSA DE COMBUSTIBIL**

**RISC DE MONOXID DE CARBON. ACEST APARAT POATE PRODUCE MONOXID DE CARBON CARE NU ARE MIROS. FOLOSIREA LUI IN SPATII INCHISE VA POATE UCIDE. NICIODATA NU FOLOSITI ACEST APARAT INTR-UN SPATIU INCHIS CUM AR FI RULOTA, CORT, MASINA SAU CASA.**

MARIMEA INJECTORULUI: 0,32 mm

**CE** CE-048BN-0045

**1** Asigurati-va ca valva de control este complet inchisa.

 

**ATENTIE! Niciodata nu lasati soba nesupravegheata.**

**Niciodata nu lasati copii nesupravegheati langa sobita.**

**2** Conectati butelia de gaz si desfaceti suportii pt. vasul de gatit.

Fiti atenti sa nu deteriorati canelurile filetulului cand conectati butelia de gaz.

Optimus Crux Lite este proiectat pentru butelii de gaz ce contin 70 Butan / 30 Propan cu o valva

 filetata pentru standardul EN 417 . Asigurati-va ca sobita este asezata



 intr-o pozitie stabile. Daca butelia se rastoarna se poate aprinde cu flacari

 mari. Deasemenea asigurati-va ca este destul spatiu in jurul sobitei,cel

 putin 1 metru de fiecare parte si 1,5 metri deasupra ei. Multe materiale

 folosite in camping cum ar fi haine,saci de dormit,etc.sunt foarte

 inflamabile.

 **ATENTIE! Daca detectati un sunet sasait sau miros de gaz,**

 **in nicio circumstanta sa nu aprindeti sobita. Gazul are un**

 **aditiv cu miros fals.**

 **Niciodata nu folositi o sobita care are scurgeri de gaz.**

**3** Deschideti valve de control si aprindeti marginea arzatorului.

Folositi valva de control pentru reglajul flacarii. Daca flacara este slaba,poate insemna ca se termina gazul ,sau ca butelia este prea rece. Asigurati-va ca nu este foc deschis in apropiere, daca este necesar sa schimbati butelia.

Nu folositi tigai cu diametrul mai mare de 220 mm . Tigaia plus mancarea nu trebuie sa cantareasca mai mult de 2 kg impreuna.

**ATENTIE! Niciodata nu tineti fata sau orice alta parte**



**a corpului deasupra sobitei. Niciodata nu mutati sau**

 **scuturati butelia cand sobita este in functiune.**

**Niciodata nu acoperiti sobita sau butelia cu un**

**paravant. Acest lucru poate face ca butelia de gaz**

**sa se supraincalzeasca , ceea ce va poate pune viata**

 **in pericol.**

**4** Impachetarea sobitei.

Opriti sobita si lasati-o sa se raceasca. Deconectati butelia de gaz.

Este normal ca o cantitate mica de gaz sa scape cand desurubati butelia de gaz.

AVERTIZARE! Niciodata nu transportati sau stocati sobita cu butelia de gaz atasata.

INTRETINERE

Recomandam ca atunci cand sobita nu a fost folosita o vreme,sa verificati garnitura inelara( O-ring),unde sobita se conecteaza cu butelia de gaz. Daca garnitura O-ring

este deplasata, rasucita sau deteriorata,pot rezulta scurgeri. Inlocuiti garnitura

O-ring ,scotand-o afara cu o scula cu varful tocit (de ex. un ac de cusut) .

Niciodata nu folositi un obiect taios sau ascutit care poate deteriora suprafata de sigilare. Potriviti noua garnitura O-ring cu grija pentru a evita deteriorarea ei.

IFORMATII DESPRE GAZ



Optimus Crux Lite este proiectat pentru a fi folosit cu o

butelie de gaz ce contine un amestec de 70/30 butan

si propan cu o valva filetata conform standardului

EN 417 (inscris pe butelia de gaz). Ca un ghid aprox.,

 300 grame de gaz ar trebui sa ajunga unei persoane

o saptamana.

**IN VREME RECE**

**Amestecul butan/propan este afectat in mod grav de frig. Amestecul de gaz devine mai putin eficient chiar si la 0 grade Celsius. Butanul inceteaza sa se vaporizeze si sobita functioneaza numai pe propan. Daca propanul se termina, puteti folosi restul de gaz din butelie doar la temperaturi peste limita de inghet. Un pont este, sa mentineti calda butelia de gaz inauntrul jachetei sau al sacului de dormit pe timpul noptii. Deasemenea puteti sa plasati sacul de transport al buteliei in apa calduta. Butelia nu trebuie niciodatasa fie expusa la temperaturi mai mari de 50 °C .Niciodata sa nu scuturati butelia de gaz cand sobita functioneaza,deoarece riscati sa produceti o flacara foarte mare.**

GARANTIE

Optimus asigura o garantie de 2 ani impotriva defectelor de manufacturare. Pentru valabilitatea garantiei pastrati factura si chitanta pentru confirmarea datei de cumparare . Garantia este valida doar pentru cumparatorul original. Aceasta garantie nu acopera deteriorarile produse de accidente,utilizare incorecta sau modificari aduse de utilizator.Daca aveti orice probleme cu sobita Dvs. Optimus Crux Lite, returnati-o vanzatorului sau contactati Optimus.

Idepartati resturile de mancare sau murdaria de pe sobirta inainte de a o preda. Pentru mai multe informatii, contactati vanzatorul sau Optimus la e-mail: info@optimusstoves.

com. Aceasta garantie va acorda drepturi legale specifice si puteti avea si alte drepturi legale care variaza de la stat la stat.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE PENTRU OPTIMUS CRUX LITE

Intotdeauna asigurati-va ca aparatul este amplasat pe o suprafata orizontala solida inainte de a-l folosi. Intotdeauna asigurati o distanta de 1 m in partile laterale de jur imprejur si 1,5 m deasupra sobitei inainte de a o folosi.

Dimensiuni injector : 0.32mm

**AVERTIZARE**: Doar pentru utilizare in spatii deschise.

**AVERTIZARE:**Pericol de monoxid de carbon – acest aparat poate produce monoxid de carbon care nu are miros, folosirea in spatii inchise (de exemplu rulota, cort, masina, casa mobila) poate provoca moartea.

 ****

 **Producator: Distribuitor Romania:**

**Katadyn Products Inc. Stocpro Imports SRL**  Birkenweg 4 8304 Wallisellen / Switzerland Cauciucului 7/3,Onesti,6010124,Jud. Bacau

info@katadyn.ch / www.katadyn.ch Tel: 0728373067;

 sales@stocpro.ro ; www.stocpro.ro